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表由现场安装调试人员填写
产品名称：  次氯酸钠发生器              产品型号：                 
	类别
	序号
	检验项目
	技术要求
	检测结果
	判断结果

	前置软化水
	1
	型号
	2吨/h
	2吨/h
	合格

	
	2
	再生流量
	
	
	合格

	
	3
	漏水
	无
	无
	合格

	盐箱

	1
	盐箱规格
	
	
	合格

	
	2
	稀盐流量计
	
	
	合格

	
	3
	浓盐流量计
	
	
	合格

	
	4
	配盐电磁阀
	正常
	正常
	合格

	
	5
	自动补水控制
	正常 
	正常
	合格

	
	6
	漏水
	无
	无
	合格

	主机
	1
	主机规格
	
	
	合格

	
	2
	开关、指示灯
	正常
	正常
	合格

	
	3
	电极
	
	
	合格

	
	4
	盐泵/转向
	
	
	合格

	
	5
	药泵/转向
	
	
	合格

	
	6
	自动启停控制
	正常
	正常
	合格

	
	7
	漏水
	无
	无
	合格

	电解电源

	1
	型号
	
	
	合格

	
	2
	限压
	
	
	合格

	
	3
	限流
	
	
	合格

	余氯检测
	1
	余氯
	大于0.3ppm
	
	合格

	资料
	1
	说明书
	1份
	1份
	合格

	
	2
	合格证
	1份
	1份
	合格

	
	3
	安装调试报告
	1份
	1份
	合格

	
	4
	培训内容
	开、关机、检测余氯、调节余氯、泵进出口清洗、电极清洗。常见故障、注意事项。
	完成
	合格

	
	5
	附件
	DN20排水管1根、循环水泵1个。
	有
	合格

	
	
	以下空白
	
	
	

	经过调试、设备正常运行。
其他说明：
                                                                                
                                                                   
使用方代表签字：               联系电话：               

安装调试代表：                  日期：          


 安装调试方留复印件一份，用于备案。

